|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水圧テスト実施報告書 | | | | | | | |
| 工　　事　　名 | |  | | | | | |
| 番号 | 実施場所 | 口径等 | 実施年月日 | 水圧テスト | | | 備　考 |
| 開始水圧  (ＭPa) | 計測時間 | 終了水圧  (ＭPa) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注1）水道工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に基づき、実施した水圧テストを記載すること。（給水管工における水圧テストは除く。）

注2）水圧テストを実施した位置図を添付すること。

給水装置完成配管図面へ

(付近見取図及び使用材料)

水圧テスト実施報告書へ

2．給水管工

□ サドル分水栓～第一止水栓（0.75Mpa1分間保持）

□ 穿孔前不断水工法の水圧テスト

・（1.25Mpa1分間保持）