チェックリスト

直結給水用増圧装置

減圧式逆流防止器

**様式2-5-1号**

|  |
| --- |
| 直結給水用増圧装置１　口　　　径　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ２　吐　出　量　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｌ/分３　全　揚　程　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ４　電動機出力　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＷ５　型　　　式　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　製造業者　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７　流量制御　　□　ポンプ回転数制御　　　　　□　その他（　　　　　　　　）８　圧力制御　　□　推定末端圧力一定制御　　　□　吐出圧力一定制御□　その他（　　　　　　　　）９　圧力設定値　　①　ポンプ自動停止圧力（≦0.15MPa）　　　 　　　　　　ｍ　　　　　　　　　②　ポンプ自動復帰圧力（≦0.20MPa）　　　 　　　　　　ｍ　　　　　　　　　③　ポンプ吐出圧力　　　　　　　　　　　　 　　　　　　ｍ１０　警報ブザー等の設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 減圧式逆流防止器１　口　　径　　：　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　ｍｍ２　型　　式　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　製造業者　　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　漏水感知装置 ：　作動確認５　警報ブザー等の設置場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |

＊　給水装置完成配管図面提出時に添付してください。