　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チェックリスト

直結給水用増圧装置

減圧式逆流防止器

**様式2-5-1号**

|  |
| --- |
| 直結給水用増圧装置  １　口　　　径　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍｍ  ２　吐　出　量　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｌ/分  ３　全　揚　程　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｍ  ４　電動機出力　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＫＷ  ５　型　　　式　：  ６　製造業者　：  ７　流量制御　　□　ポンプ回転数制御　　　　　□　その他（　　　　　　　　）  ８　圧力制御　　□　推定末端圧力一定制御　　　□　吐出圧力一定制御  □　その他（　　　　　　　　）  ９　圧力設定値　　①　ポンプ自動停止圧力（≦0.15MPa）　　　 　　　　　　ｍ  　　　　　　　　　②　ポンプ自動復帰圧力（≦0.20MPa）　　　 　　　　　　ｍ  　　　　　　　　　③　ポンプ吐出圧力　　　　　　　　　　　　 　　　　　　ｍ  １０　警報ブザー等の設置場所 |
| 減圧式逆流防止器  １　口　　径　　：　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　ｍｍ  ２　型　　式　　：  ３　製造業者　　：  ４　漏水感知装置 ：　作動確認  ５　警報ブザー等の設置場所 |

＊　給水装置完成配管図面提出時に添付してください。